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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы 
«Технико-экономическое обоснование строительства комплекса по подготовке и переработке 

газа и газового конденсата на Средневилюйском ГКМ»
	№ п/п
	Наименование разделов
	Характеристика

	1.
	Наименование объекта
	Комплекс по подготовке и переработке газа и газового конденсата на Средневилюйском ГКМ.


	2.
	Основание для выполнения работ
	План развития предприятия  Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК») на 2012-2017г.г.


	3.
	Цель работы
	Разработка исходных технологических данных для проектирования комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата


	4.
	Вид строительства
	Новое строительство.


	5.
	Район строительства
	пос. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия)


	6.
	Основные технико-экономические показатели проекта 
	Мощность комплекса – 2 млрд. м3/год по товарному газу с учетом сезонности потребления.


	7.
	Характеристика сырья 
	Пластовая газовая смесь.
Физико-химическая характеристика сырья и его компонентный состав, определяется путем экспериментального исследования образца Подрядчиком.


	8.
	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам выпускаемой продукции
	1. Соответствие бензина классу 5 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118 и  ГОСТ Р 51105-97 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия»

2. Соответствие дизельного топлива классу 5 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118 и ГОСТ  305-82 «Топливо дизельное. Технические условия».
3. Подготовка газа по СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия».

4. СПБТ - ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления».

5. Предложить варианты дальнейшей переработки пропан-бутановой фракции..


	9.
	Требования к технологии, регламенту предприятия
	1. Технологический процесс круглосуточный

2. Плановое время работы установки в год – 8280 часов.

3. Автоматизация технологического процесса

4. Определить перечень и периодичность необходимых анализов и лабораторного оборудования.

5. Предусмотреть максимальную степень извлечения углеводородов С3+выше, но не менее 98 %.

6. Предусмотреть максимальную степень извлечения углеводородов С5+выше, но не менее 98 %.
7. Давление подготовленного газа для дальнейшей поставки потребителю – возможность регулирования давления от 35 до 75 кгс/см2.
8. Предусмотреть максимальное использование оборудования проектируемого «Комплекса переработки газового конденсата производительностью 100 тыс. тонн сырья в год на Средневилюйском газоконденсатном месторождении».
9. Предусмотреть сбор и очистку промливневых стоков.

	10. 
	Требования к обеспечению комплека энергоносителями и другими компонентами
	1. Вырабатываемый установками комплекса топливный газ должен использоваться на собственные нужды производства.

2. Предоставить объемы электро-теплоэнергии, водопотребления, сжатого воздуха, водорода, азота, катализаторов и других компонентов.


	11.
	Требования к оборудованию и архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	1. Условия Крайнего севера, вечномерзлые грунты. Северная строительно-климатическая зона. Климатические характеристики участка строительства принять по СНиП 23-01-99*.

2. Оборудование предусмотреть в хладостойком климатическом исполнении из стали 09Г2С или ее аналогов.

3. Максимально предусмотреть применение блочно-модульных конструкций  в исполнении железнодорожного и автотранспортного габаритов с учетом экономической обоснованности их применения.


	12.
	Содержание работы
	Исследовательская работа по разработке технологической схемы завода с определением материально-теплового баланса товарной продукции соответствующей заданным параметрам в п. 8 ТЗ. Сравнить предлагаемую к оценке технологию с существующими технологиями переработки газового конденсата. Определение оптимальной технологии исходя из имеющегося сырья и планируемых объемов переработки.

Экономическое и технологическое обоснование применения вторичных процессов переработки газового конденсата для выработки товарной продукции (моторные топлива).

Экономическое обоснование и технологическое решение переработки пропан-бутановой фракции.

Разработка исходных данных для проектирования комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата:

- технологическая схема комплекса;

- нормы технологического режима;

- технологические алгоритмы;

- технологическая схема, совмещенная с КИПиА;

- техническое задание на проектирование АСУТП;

- характеристики основного оборудования;

- эскизы нестандартного оборудования;

- технические задания на проектирование отдельных установок комплекса;

- воздействие на окружающую среду, затраты на мероприятия по ООС;

- техника безопасности ведения процесса;

- предварительная компоновка установок, оборудования;

Определение требований к объектам общезаводского хозяйства для обеспечения работы установок.

Обоснование инвестиций 

- исследование логистики и рынка сбыта производимой продукции;

- эксплуатационные расходы;

- капитальные вложения;

- экономический расчет показателей эффективности реализации проекта.

Приложения:

- таблицы материальных и тепловых потоков;

- технические задания на проектирование отдельных установок комплекса;

- техническое задание на проектирование АСУТП;

- эскизы основного оборудования;

- характеристика основного оборудования;

- основные показатели эффективности реализации проекта;

- другие необходимые приложения.

	13.
	Срок выполнения 
	4 месяца со дня заключения договора на выполнение работ. 


	14.
	Источник финансирования 
	Собственные и заемные средства ОАО  «ЯТЭК»

	15.
	Заказчик
	ОАО «ЯТЭК»

	16.
	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику материалы в 4-х экземплярах в бумажном варианте, а также в 2-х экземплярах на электронном носителе (СD, DVD и т.д.) в файлах исходных редактируемых форматов (Word, Excel, Power Point и т.п.), и отдельно в формате РDF. Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием разработчика, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания. Состав и структура диска должна полностью соответствовать составу и структуре отчетной документации.



Согласовано:

И.о. директора по экономике и финансам                                   В.М. Балакшина
Главный специалист по ЗР и ЭБ                                                   М.Р. Селимов
Главный энергетик                                                                         Э.Т. Ахсанов
Начальник ООТ и ПБ                                                                     Р.Э. Туги

Начальник ОЭН                                                                              А.И. Спиридонов

Начальник ПТО                                                                              А.Р. Вятчин
Главный специалист по КИП и А ПТО                                        Р.В. Риянов
Проектный менеджер ОСР                                                            И.А. Гаврильев

